


CВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
FTTH ПРОЕКТЫ,
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ


AI-9











6 моторов



Выравнивание по сердцевине волокна



Сварка5 с

за 5 секунд
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15 с

Термоусадка за 15 секунд

AI-9
AI-9 — это полностью автоматический оптоволоконный сварочный аппарат, оснащенный ше-стью моторами и системой выравнивания волокна, способный сваривать волоконно-оптиче-ские линии для передачи на большие расстояния.

Также включает функции VFL (визуальный локатор обрывов) и OPM (оптический измеритель мощности). Устройство использует промышленный процессор, обеспечивающий быструю ра-боту: сварка за 5 секунд, быстрый нагрев за 15 секунд, 5-дюймовый экран с высоким разре-шением и увеличением 320x.

Эффективность работы увеличена на 50% по сравнению с обычными сварочными аппаратами. Большая емкость литиевого аккумулятора позволяет сваривать около 260 волокон, что обе-спечивает стабильную работу в экстремальных условиях, таких как высокогорье, пустыни и экстремально низкие температуры.
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6
Моторов
5 сек.
Сварка
15 сек.
Термоусадка
320х
Увеличение



Промышленный процессор обеспечивает быстрый отклик. Это один из самых быстрых сва-рочных аппаратов для сварки оптоволокна на рынке. Аппарат оснащен 5-дюймовым экраном с высоким разрешением, обеспечивающим простой и интуитивно понятный интерфейс управ-ления. Увеличение фокусировки до 320x позволяет легко наблюдать за сердцевиной волокна.
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5" экран Одновременное выравнивание. Отображение потерь.
5 секундная сварка
Защитный бампер
Аккумулятор большой емкости 7800 мАч.
Нажмите, чтобы извлечь аккумулятор
3 в 1 универсальный зажим
Охлаждающий поддон (складная конструкция
6 моторов
Выравнивание по сердцевине
15 секундная термоусадка. Автоматическое закрытие крышки нагревателя.



ФУНКЦИИ VFL И OPM
для измерения потерь и проверки целостности линий

OPM
VFL



Эффективное измерение потерь на соединениях, проверка непрерывности и оценка каче-ства передачи оптоволоконной линии.


[image: ]Переключение между десятью состояниями.Signal Fire AI-9

Длина волны: 850 нм, 1300 нм,
1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм,
980 нм, 1270 нм, 1577 нм, 1650 нм

Переключение между тремя состояниями.
[image: ]Режимы: 15 мВт, 2 Гц (мигающий) и постоянный



Промышленный четырехядерный процессор


Запуск за 1 секунду —
мгновенный переход в рабочий режим без ожидания.



[image: ][image: ][image: ]Зажим волокна 3 в 1
пигтейл
дроп-кабель
оголенное волокно




Батарея


Аккумулятор большой емкости: 7800 мА ч.
Два канала зарядки (в случае возникновения неисправности для зарядки можно использовать другой канал).
Время зарядки: ≤ 3.5 часа.
До 260 сварок с термоусадкой на одном заряде.
Канал зарядки №2
Канал зарядки №1


Аккумулятор можно извлечь и зарядить отдельно.
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[image: ]	Нажмите, чтобы вытащить батарею



Разъем зарядного устройства Входное напряжение: 13,5±0,5 В Входной ток: 4,8 А
Индикатор заряда
Кнопка проверки уровня заряда
Индикатор уровня заряда




Автоматическая термоусадка за 15 секунд











После завершения сварки открытие ветрозащитной крышки запускает 8-секунд-ный цикл предварительного нагрева.











Автоматическое закрытие крышки печки.











Нагревательный блок совместим с SC
Для SC: установить в верхнее положение. Для обычного волокна: установить в нижнее положение



Рабочая поверхность для подготовки волокон
Два уровня
Возможность работы без извлечения аппарата из кейса
Складной стул (грузоподъемность 100 кг)


Усиленная амортизирующая конструкция


[image: ]Прочный корпус.
Адаптирован к экстремальным условиям:
пустыне, снегу, высокогорью и повышенным температурам.

Защита от пыли. Защита от падений. Ударопрочность.






Инструментальный кейс


Комплект инструментов в наборе со складным стулом для удобства работы.
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	Параметры
	Значение

	Выравнивание волокон
	сердцевина/оболочка

	Количество моторов
	6 моторов с точностью выравнивания 0,1 мкм

	Время сращивания
	5 секунд

	Время термоусаживания
	15 секунд

	Типы волокон
	одномодовое волокно (SMF/G.652, BIF/G.657); многомодовое (G.651, G.653, G.655)

	Диаметр оболочки волокна
	80-150 мкм

	Потери на сварке
	SM: 0,02 дБ / MM: 0,01 дБ / DS: 0,04 дБ / NZDS: 0,04 дБ

	Режимы сварки
	выравнивание по сердцевине / выравнивание по оболочке

	Режимы подачи
	автоматический, полуавтоматический

	Держатель волокна
	3 в 1: для голого волокна, 0,9; 2-3мм, волокна в свободном буфере (loose-tube)

	VFL
	Режимы: 15 мВт, 2 Гц (мигающий) и постоянный

	

OPM
	Длина волны: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм,
980 нм, 1270 нм, 1577 нм, 1650 нм Диапазон измерений: -50~+26 дБм
Абсолютная погрешность: <0,3 дБ (диапазон -50 дБм ~+3 дБм)

	Емкость батареи
	7800 мАч, до 260 сварок с термоусадкой на одном заряде

	Увеличение
	320 (X или Y), 200 (X или Y)

	Диаметр волокна
	Диаметр покрытия: 80-150 мкм Диаметр покрытия: 100-1000 мкм

	Длина зачистки
	Слой покрытия 250 мкм снизу: 8-16 мм Слой покрытия 250-1000 мкм: 16 мм

	Длина нагрева
	60 мм, 40 мм, 25 мм

	Испытание на растяжение
	2N

	Дисплей
	5 дюймов, TFT, цветной (1*)

	Время загрузки
	1 секунда

	Хранение записей
	Неограниченно

	Беспроводное управление
	Bluetooth 4.2, до 60 метров

	Обновление
	Через мобильное приложение

	Удаленное управление
	Через мобильное приложение

	Возвратные потери
	> 60 дБ

	
Питание
	вход AC 100-240 В, 50/60 Гц; выход DC 13,5 В/4,8 А;
идентификация текущего режима питания, мониторинг текущего уровня заряда батареи в режиме реального времени

	Рабочая температура
	температура: -15 до +50 °C; влажность: < 95% RH (без конденсации); рабочая высота: 0 - 5000 м; максимальная скорость ветра: ≤15 м/с




(1*) доступно 10 языков: русский, китайский, английский, французский, итальянский, португальский, польский, испанский, тайский, арабский.
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Комплектация

1. Сварочный аппарат
2. Кейс с инструментами5
6
7
11
12
13
10

3. Электроды
4. Прецизионный скалыватель
5. Стриппер (Включая пакетик чистящей ваты)
6. Помпа-дозатор
7. Кисть
8. Ремень кейса
9. Ремень для аппарата
10. Адаптер для зарядки
11. Ключи
12. Шестигранник
13. Инструкция
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Габариты



Общий вес:
8,2 кг


Вес кейса:
6,95 кг с инструментами и аппаратом


Вес аппарата:
2,1 кг с аккумулятором 1,68 кг без аккумулятора
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